Приложение № 2 к Описанию объекта закупки


[bookmark: _Hlk514665909]Ведомость товаров 
используемых при выполнении работ по благоустройству территории 
сельского кладбища в с. Б.Селег Красногорского района Удмуртской Республики


	№
п/п
	Наименование товара
	Показатели товара

	
	
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ворота распашные с калиткой
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	1.1. Материал 
	металл

	2. 
	
	2.1. Конструкция
	с калиткой

	3. 
	
	3.1. Тип металлической конструкции
	сварная

	4. 
	
	4.1. Количество столбов
	2 шт.

	5. 
	
	5.1. Крепление к столбу
	шарнирное

	6. 
	
	6.1. Запорное устройство
	горизонтальное, тип «засов»

	7. 
	
	7.1. Материал каркаса
	труба профильная

	8. 
	
	8.1. Наружные размеры трубы каркаса
	не менее 100х100 мм

	9. 
	
	9.1. Калитка
	

	10. 
	
	1.9.1. Ширина
	не менее 1500 мм

	11. 
	
	1.9.2. Высота
	не менее 1250 мм

	12. 
	
	1.9.3. Крепление к столбу
	шарнирное

	13. 
	
	1.9.4. Запорное устройство
	горизонтальное, тип «засов»

	2. 
	
	1.9.5. Материал каркаса
	труба профильная

	2. 
	
	1.9.6.  Наружные размеры трубы каркаса
	не менее 20х20 мм

	3. 
	
	1.9.7. Толщина стенки трубы каркаса
	не менее 2 мм

	2. 
	Евроштакет
	2.9. Материал
	металл

	3. 
	
	3.9. Высота
	1250 мм

	4. 
	
	4.9. Ширина
	не менее 85 мм

	5. 
	Скамейка садовая уличная
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	5.9. Исполнение
	со спинкой

	6. 
	
	6.9. Длина
	не менее 2000 мм

	7. 
	
	7.9. Высота сидения
	не менее 480 мм, но не более 530 мм

	8. 
	
	8.9. Ширина сидения
	не менее 330 мм, но не более 400 мм

	9. 
	
	9.9. Высота спинки
	не менее 400 мм, но не более 450 мм

	10. 
	
	10.9. Материал элементов сидения, спинки
	пиломатериал хвойных пород

	11. 
	
	11.9. Ширина элементов сидения, спинки
	не менее 70 мм, но не более 90 мм

	12. 
	
	12.9. Толщина элементов сидения, спинки
	не менее 40 мм

	13. 
	
	13.9. Покрытие металлических элементов
	антикоррозийное, полиуретановое

	14. 
	
	14.9. Цвет каркаса
	черный

	15. 
	
	15.9. Фурнитура
	мебельный болт с закругленной шляпкой

	16. 
	
	16.9. Пропитка деревянных элементов
	антисептик, влагоизолятор

	17. 
	
	17.9. Покрытие деревянных элементов
	двухслойное, бесцветное

	18. 
	
	18.9. Материал покрытия деревянных элементов
	лак для наружных работ

	19. 
	Лестница
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	19.9. Материал 
	металл

	20. 
	
	20.9. Тип металлической конструкции
	сварная

	21. 
	
	21.9. Материал каркаса
	труба профильная

	22. 
	
	22.9. Конструкция
	ступени с перилами

	23. 
	
	23.9. Количество ступеней
	8

	24. 
	
	24.9. Высота ступени
	не менее 20 
не более 23

	25. 
	
	25.9. Ширина ступени
	не менее 30 
не более 33

	26. 
	
	26.9. Высота перил 
	не менее 110 
не более 113



Примечание:
1. Все рисунки носят исключительно ознакомительный характер. Представление эскизов, фотографий предлагаемого к использованию товара в составе заявки не требуется.
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