[bookmark: _GoBack]Приложение № 1
[bookmark: _Hlk106631673]к извещению об осуществлении закупки по заявке № зз-08871-2023

Описание объекта закупки
[bookmark: _Hlk124926054][bookmark: _Hlk124861676][bookmark: _Hlk124863907][bookmark: _Hlk124866719][bookmark: _Hlk116890639]
 

Таблица 1
	№ п/п
	Номер позиции Региональ-ного каталога ТРУ
	Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008))
	Наименование Товара (включающее, в том числе его назначение, технические, функциональные и иные характеристики)
	Показатели Товара
	Обоснование использования дополнительного,
нестандартного показателя Товара

	
	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значение показателя
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	-

	28.92.22.110-00000004

	Автогрейдер
		Трансмиссия
	-
	Механическая
	---

	Система управления поворотом
	-
	Шарнирно-сочлененная рама с одним шарниром
	---

	Наличие устройства защиты оператора FOPS
	-
	Да
	---

	Колесная формула
	-
	1х2х3
	---

	Тип двигателя
	-
	Дизельный
	---

	Вид дополнительного и рабочего оборудования
	-
	Рыхлитель
	---

	Вид дополнительного и рабочего оборудования
	-
	Грейдерный отвал
	---

	Вид дополнительного и рабочего оборудования
	-
	Передний отвал
	---

	Наличие  устройства защиты оператора ROPS
	-
	Да
	---

	Эксплуатационная масса
	Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (Т)
	Больше 12
Меньше или равно 15
	---

	Номинальная мощность двигателя (ей)
	Лошадиная сила (ЛС)
	Больше или равно 120
Меньше 160
	---

	Длина переднего отвала
	Метр (М)
	
Меньше 2.5
	---

	Длина грейдерного отвала без удлинителей
	Метр (М)
	Больше или равно 3.5
Меньше 4
	---

	Дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога

	Длина автогрейдера с навесным оборудованием
	мм
	Не менее 9 300
	Для обеспечения эффективной работы



	











