Приложение № 3 к Описанию объекта закупки


[bookmark: _Hlk514665909]Ведомость товаров 
используемых при выполнении работ по капитальному ремонту части системы водоснабжения - водонапорной башни в д.Мухино Красногорского района Удмуртской Республики

	№
п/п
	Наименование товара
	Показатели товара

	
	
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Водонапорная башня
	1.1. Объем бака
	не менее 25 м3

	2. 
	
	2.1. Высота ствола
	не менее 12 м

	3. 
	
	3.1. Общая высота 
	не менее 17 м

	4. 
	
	4.1. Диаметр опоры ствола
	не менее 1200 мм

	5. 
	
	5.1. Диаметр бака
	не менее 2400 мм

	6. 
	
	6.1. Высота бака
	не менее 4500 мм

	7. 
	
	7.1. Материал ствола и бака
	сталь

	8. 
	
	8.1. Толщина стенки бака
	не менее 4 мм

	9. 
	
	9.1. Толщина стенки ствола
	[bookmark: _GoBack]не менее 5 мм

	10. 
	
	10.1. Комплектация
	лестница наружная на всю высоту башни, верхнее ограждение, скобы-льдоудержатели (не менее 12 шт.), растяжки (не менее 4 шт.), талреп (не менее 4 шт.), скоб-трапы (не менее 48 шт.), патрубок дыхательный, переливная и спусковая трубы, подающая труба, , отводящая труба, люк смотровой, люк нижний, устройство для регулировки уровня воды

	11. 
	
	11.1. Диаметр скоб-льдоудержателей
	не менее 10 мм

	12. 
	
	12.1. Толщина растяжки
	не менее 12 мм

	13. 
	
	13.1. Диаметр скобы-трапа
	не менее 14 мм

	14. 
	
	14.1. Диаметр патрубка дыхательного
	не менее 89 мм

	15. 
	
	15.1. Диаметр переливной и спусковой трубы
	не мене 89 мм

	16. 
	
	16.1. Диаметр подающей трубы
	не менее 57 мм

	17. 
	
	17.1. Диаметр отводящей трубы
	не менее 110 мм

	18. 
	
	18.1. Материал покрытия наружной стороны башни
	грунт-эмаль

	19. 
	
	19.1. Материал покрытия внутренней стороны башни
	пищевая эмаль
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