[bookmark: _Hlk101172642]Приложение № 1
извещению об осуществлении закупки
[bookmark: _Hlk106631673]по заявке № зз-27022-2023

[bookmark: _Hlk116890639]Описание объекта закупки

Техническое задание на оказание услуг

Исполнитель обязан оказать услуги с соблюдением требований Контракта, а также следующих требований:
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование услуг
	Объем услуг с указанием ед. изм.

	1
	2
	3

	1
	Оказание услуг по устройству минерализованных полос у населенных пунктов муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики"
	19,36 ГА



Место оказания услуг: Удмуртская Республика, Красногорский район, в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к Техническому заданию.

Дата начала исполнения Контракта Исполнителем: 0 календарных дней с даты заключения Контракта.
Срок исполнения Контракта Исполнителем: 30 календарных дней с даты начала исполнения Контракта.

Основные требования к оказанию услуг:
1. Требования к противопожарным минерализованным полосам:
1.1. Ширина противопожарной минерализованной полосы должна быть шириной не менее 10 м по всей длине ее вспашки. Не допускается наличие сухой растительности поверх противопожарной минерализованной полосы.
1.2. Полоса не должна иметь каких-либо разрывов. Разрывы в полосе допускаются только в местах пересечения с дорогами (всех типов), заболоченными участками, землями, находящимися в собственности у физических либо юридических лиц.
2. Работы должны выполняться специализированным оборудованием (плуг, плуг-канавокопатель и др.), принадлежащим Исполнителю на праве собственности или ином законном основании, предназначенным для создания противопожарных минерализованных полос.
[bookmark: _Hlk108519197][bookmark: _Hlk108519184]3. Оказание услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства, регулирующего оказание данного вида услуг, а также требованиям ГОСТ Р 59058-2020 «Охрана окружающей среды. Защита, рациональное использование и воспроизводство лесов. Термины и определения».
4. Исполнитель в ходе оказания услуг обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, а также принимает все разумные меры по противопожарной безопасности при оказании услуг.
5. Исполнитель обеспечивает качественное оказание услуг. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке услуг, должны быть устранены Исполнителем в установленные Заказчиком сроки, собственными силами и за счет собственных средств.
6. Исполнитель несет ответственность за порчу имущества Заказчика и третьих лиц, нанесение вреда здоровью людей и животных, нанесение экологического ущерба при оказании услуг.

Иные положения:
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, а также при наличии функциональных возможностей Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), обмен уведомлениями (извещениями, требованиями, претензиями) осуществляется Сторонами с использованием ЕИС.



[bookmark: _Hlk110932282]
Приложение № 1
к Техническому заданию

Населенные пункты, подлежащие оказанию услуг
[bookmark: _Hlk111021926]по устройству минерализованных полос

	№
п/п
	Населенный пункт
(место оказания услуг)
	Опахиваемая территория

	
	
	Длина, км
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: _Hlk139878570]1
	Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Удмуртский Караул
	0,70
	0,70

	2
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Большой Селег
	2,69
	2,69

	3
	Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Большие Чуваши
	1,43
	1,43

	4
	Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Пивовары
	1,30
	1,30

	5
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Курья
	1,30
	1,30

	6
	Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Ботаниха
	1,20
	1,20

	7
	Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Большой Полом
	0,30
	0,30

	8
	Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Родники
	0,10
	0,10

	9
	Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Малая Игра
	1,04
	1,04

	10
	Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Тараканово
	2,01
	2,01

	11
	Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Малягурт
	2,08
	2,08

	12
	Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Юшур
	0,83
	0,83

	13
	Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Коровкинцы
	1,28
	1,28

	14
	Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Каркалай
	1,00
	1,00

	15
	Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Захватай
	0,06
	0,06

	16
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское
	2,04
	2,04

	Итого:
	19,36





Приложение № 2
к Техническому заданию

Примерная схема
минерализованной полосы

1. Удмуртский Караул
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2. Большой Селег
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3. Большие Чуваши
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4. Пивовары
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5. Курья
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6. Ботаниха
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7. Большой Полом
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8. Родники
[image: ]


9. Малая Игра
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10. Тараканово
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11. Малягурт
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12. Юшур
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13. Коровкинцы
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14. Каркалай
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15. Захватай
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16. Красногорское
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